[Disks] 
disk0 = "Marvell SAS Driver Diskette", \mv94xx, \
disk1 = "Marvell SAS Driver Diskette", \mv94xx, \
disk2 = "Marvell SAS Driver Diskette", \mv94xx, \

[Defaults] 
SCSI = i386_94xx

[SCSI] 
i386_94xx   = "Marvell 94xx SAS/SATA2 Controller 32bit Driver", mv94xx 

[Files.SCSI.i386_94xx] 
inf	= disk1, mv94xx.inf
inf 	= disk1, mvnodrv.inf
driver	= disk1, mv94xx.sys, mv94xx

[HardwareIds.SCSI.i386_94xx] 
id = "PCI\VEN_11AB&DEV_9480", "mv94xx" 
id = "PCI\VEN_1B4B&DEV_9480", "mv94xx" 
id = "PCI\VEN_11AB&DEV_948F", "mv94xx" 
id = "PCI\VEN_1B4B&DEV_948F", "mv94xx" 
id = "PCI\VEN_1B4B&DEV_9440", "mv94xx" 
id = "PCI\VEN_1B4B&DEV_9445", "mv94xx" 
id = "PCI\VEN_1B4B&DEV_9485", "mv94xx" 

[Config.mv94xx]
value = parameters\PnpInterface,5,REG_DWORD,1
